发现 出水 在线 监测数据 升高 时 最先 在线 监测 仪表 准确性 第一 时间 运行 管理人员 汇报 相关 情况 请 化验 人员 采样 手工 化验 手工 检测 未 超标 在线 仪表 运维 单位 设备 维护 原因 设备 故障 如排 液阀 故障 导致 废液 排放 导致 检测 数据 失真 曲线 漂移 标定 试剂 失效 查明 原因 相关 故障 清除 尽快恢复 水质 监测 仪表 维护 相关 记录 情况汇报 生态环境 执法 部门 手工 化验 检测 超标 运行 管理人员 工艺 运行 情况 分析 出水 超标 是因为 系统 内部 进水 超标 原因 工艺 调整 降低 水量 调整 回流 来水 水质 污水处理 系统 工艺 段 现状 生化 池 运行 状态 微生物 镜检 判断 受 影响 程度 预估 水质 恢复 时间 在此期间 还应 关闭 出水 阀门 合格 废水 排入 事故 应急 池 系统 运行 状态 汇报 公司 相关 负责人 负责人 启动 应急 预案 进水 氯离子 升高 出水 超标 化验 检测 分析 过程 中 氯离子 初判 测试 准确性 先 测定 氯离子 浓度 如初 判 氯离子 确实 高 情况 增加 硫酸汞 投加量 掩蔽 氯离子 检测 含量 高 氯离子 废水 来源 溯源 污水 厂 管网 巡查 相关 人员 企业 环评 资料 缩小 巡查 发现 来源 取样 留证 汇报 主管部门 临时 关闭 废水 排放 阀门 检测 结果显示 氯离子 浓度 不高则 需 进水 水质 生化 系统 异常 进水 水质 出水 超标 进水 水质 包括 进水 水温 过低 有机物 浓度 悬浮物 难 降解 抑制 类 成分 因素 进水 进水 过高 低 生化 系统 影响 导致 生化 系统 运行 系统 崩溃 微生物 反 硝化 菌 合适 生存环境 系统 水质 能力 下降 水质 恶化 出水 各项 指标 升高 污水 处理厂 进水 过高 过低 时要 措施 预处理 一级 阶段 废水 中 污水 管网 沿线 检测 异常 管线 段 中 预处理 一级 阶段 废水 循环 中 中 调节 缓慢 恢复 进水 判断 异常 废水 影响 生化 系统 加大 回 流量 相当于 沉淀池 废水 稀释 降低 生化 阶段 影响 水温 过低 低 水温 微生物 活性 大大降低 氨氮 为首 污染物 指标 首当其冲 浓度 趋势 紧跟着 总氮 限度 降低 水温 影响 保证 出水 水质 达标 措施 月 中旬 计划 减少 排泥量 缓慢 提高 污泥 浓度 提高 活性污泥 菌 群 数量 保证 生化 阶段 效果 水温 过低 时 降低 生化 系统 进 水量 减小 回流 增加 废水 生化 阶段 停留时间 有机物 浓度 进水 水质 发生变化 有机物 浓度 过高 活性污泥 较大 影响 高负荷 时会 发现 生化 池 白色 泡沫 增多 出水 在线 检测仪表 数值 升高 做 污泥 沉降 时会 发现 污泥 沉降 性能 降低 清液 浑浊 有机物 去除 效果 降低 好氧区 溶解氧 下降 化验 人员 观察 生物 镜检 时会 发现 原生动物 增多 应 大幅度降低 生化 系统 进 水量 条件 停止 进水 降低 回流 提高 曝气 量 闷 曝来 系统 恢复 进水 难 降解 抑制 类 成分 发现 出水 升高 同行 做 闷 曝 试验 取 生化 池 混合液 取 少量 混合液 沉淀 取上 清液 过滤 测试 未 曝气 试验 浓度 化验室 小型 曝气 机 闷 曝 模拟 增加 生化 系统 停留时间 间隔 小时 取 少量 混合液 沉淀 测试 浓度 有机 负荷 影响 时 小时 内上 清液 去除率 低 小时 清液 去除率 平稳 降低 小时 去除率 变化 怀疑 系统 难 降解 浓度 高 抑制 类物质 难以 生物降解 物质 情况 发现 占 低 小于 难 降解 有机物 活性污泥 抑制作用 活性污泥 泥水 分离 影响 表现 清液 浑浊 此类 废水 影响 时需 对厌 氧 生化 工序 运行 管理 投加 活性炭 吸附 此类 有机物 悬浮物 过高 生化 系统 来水 悬浮物 偏高当 进水 悬浮物 过高时 一级 阶段 投加 絮凝 药剂 增加 沉降 效果 排除 沉淀 污泥 很快 解决 值得一提的是 外部 因素 一级 工段 沉淀 污泥 过多 未 污泥 泥层 高后 废水 一道 生化 系统 工艺 控制 因素 出水 超标 废水处理 工艺 控制 影响 因素 包括 溶解氧 回流 污泥 浓度 溶解氧 工艺 厌氧段 控制 缺氧 段 控制 好内 回流 比好 氧段 控制 好氧段 溶解氧 运行 操作 人员 在线 溶氧仪 手动式 溶氧 检测仪 反馈 数值 升高 降低 调整 风机 运行 频率 氧气 使用量 平时 工作 中 进水 水量 增大 进水 浓度 增大 操作 人员 忙于 现场 事务 及时发现 长时间 未 做 调整 导致 好氧区 溶解氧 过低 低于 最终 出水 氨氮 指标 超标 操作 人员 责任心 业务 技能 杜绝 此类 现象 发生 情况 增加 风机 频率 氧气 量 降低 进 水量 若此 现象 时间 较长 需 沉池 后续 工段 取样 分析 水质 超标 需 停止 进水 废水 回流 回流 污泥 回流 保证 生化 系统 污泥 浓度 保证 微生物 菌群 平衡 水质 异常 时 回流 控制 增加 废水 系统 停留时间 利用 微生物 废水 降解 情况 污泥 回流 控制 回流 降低 增加 污泥 沉池 底部 停留时间 回流 污泥 浓度 更高 污泥 活性 变得 更大 增加 降解 吸附 有机物 能力 硝化 液内 回流 控制 为宜 保证 缺氧 区 溶解氧 低于 保证 厌氧区 释放 磷 缺氧 区反 硝化 脱氮 功能 聚磷菌释 磷 阶段 反 硝化 菌 反 硝化 阶段 消耗 一部分 低 分子 有机物 污泥 浓度 合适 污泥 浓度 污水处理 系统 稳定 达标 保证 进水 浓度 季节 变化 控制 区间 之间 足以 应对 日常 市政 污水 工业废水 需 污水 水质 情况 合适 污泥 浓度 超过 污泥 浓度 越高 能耗 越 日常 运行 期间 污水处理 运行 人员 注重 数值 更能 直观 活性污泥 数量 排除 活性污泥 中 无机物 影响 占 文所 提因 悬浮 颗粒 污泥 浓度 升高 假象 占 比会 活性 较差 操作 人员 污泥 浓度 过高 数据 排泥 系统 不堪重负 导致 水质 超标 水质 事故 发生 日常 运行 管理人员 数值 熟悉 比值 比较稳定 比值 较大 波动 特别 降低 时要 足够 重视 污泥 中 无机 成分 太高 分析 现象 原因 写 一名 污水处理 运行 人员 出水 升高 超标 情况 时要 情况 分析 导致 超标 原因 采取相应 措施 工艺 调控 污水处理 系统 分析 到位 盲目 调整 沉重 污水处理 系统 雪上加霜 恢复 变得 遥遥无期 超标 废水 排至 事故 废水 收集 池当 进水 水质 导致 出水 超标 时 相关 主管部门 汇报 沟通 时要 启动 应急 预案 保证 尾水 达标排放 来源 环保 水圈 识别 二维码 添加 小编 微信 备注 姓名 单位 电话 工作 领域 申请加入 水 专业 群 本文 丨 工业 水 丨 精编 发布 编辑 文海 审核 麦西夫 留言 分享 点赞 关注 转载 投稿 工业 水 中国 化工 学会 工业 水 专委会 全国 工业 水 信息 总站 中国 工业 水 产业 联盟 工业 水 编辑部 投稿 官方 网址