点击 上方 蓝字 关注 文章 版权 天然气 石油 期刊 未经 转载 长庆油田 伴生气 凝液 回收 工艺 运行 现状 优化 作者 曹钦亮 赵玉君乔 文波 王萌 作者 单位 中国 石油 天然气 股份 有限公司 长庆油田 公司 清洁 电力 开发 项目部 中国 石油 天然气 股份 有限公司 长庆 工程设计 有限公司 摘要 年 长庆油田 采用 工艺 伴生气 凝液 回收 利用 单套 装置 收率 运行 中 暴露出 装置 收率 达 不到 既定目标 混合 冷剂 制冷机 过大 利用软件 工艺 分析 优化 优化 工艺 确保 各种类型 伴生气 凝液 回收 装置 收率 高于 既定目标 降低 制冷机 功耗 约 研究 可为 已建 伴生气 凝液 回收 装置 提产 增效 改造 新建 伴生气 凝液 回收 装置 设计 提供 关键词 伴生气 凝液 回收 工艺 优化 收率 论文 原载 天然气 石油 年 第期 点击 下方 阅读 原文 前往 官网 下载 论文