电渗析 技术 低能耗 高效率 连续 运行 优点 广泛应用 化工 轻工 冶金 造纸 行业 核电厂 蒸汽 发生器 排污 系统 系列 电厂 技术 核电厂 经验 系统 性能 评估 方法 设备 老化 评估 方法 缓解 策略 少 电渗析 技术 工作 原理 电渗析 技术 膜分离 技术 一种 阴阳 离子交换 膜 交替 排列 正 负电极 之间 并用 特制 隔板 隔开 除盐 浓缩 两个 系统 直流电 场 作用 下以 电位差 动力 利用 膜 选择 透过 性 电解质 溶液 中 分离出来 工作 原理 示意 如图所示 过程 包含 几个 电渗析 过程 在外 电场 作用 水中 电解质 离子交换 膜 选择性 迁移 去除 离子 作用 离子交换 过程 过程 离子交换 树脂 水中 电解质 离子 交换 作用 去除 水中 离子 目的 电化学 再生 过程 利用 电渗析 极化过程 树脂 水解作用 树脂 电化学 再生 出水 水质 影响 因素 分析 电渗析 离子交换 树脂 混床 优点 其水室 中 填充 离子交换 树脂 离子 树脂 传递 速率 溶液 中 传递 速率 高 提高 淡室 中 离子 迁移 速度 局部 高 电势 梯度 发生 水 离解 再生 填充 树脂 离子 树脂 发生 吸附 解析 传递 吸附 解析 传递 过程 电场 作用 最终 迁移 浓室 连续 脱盐 目的 电场 作用 下水 发生 离解 保证 靠近 出水 一部分 树脂 处于 再生 状态 抛光 状态 水中 弱 离子化 杂质 离子化 提高 对弱 离子化 杂质 脱除 效率 中 水 离解 提高 性能 关键因素 而膜 堆 电阻 影响 水 离解 因素 膜 堆 电阻 浓室 浴液 相淡室 树脂 相 离子交换 膜 相中 离子 摩尔 电导 浓度 离子 摩尔 电导 越大 离子 浓度 越高则 膜 堆 电阻 越小中 水解 程度 越高 淡水 室 填充 树脂 再生 程度 越 脱盐 率 越 高 对弱 离子化 杂质 去除 效果 越 淡水 室 变化 对膜 堆 电阻 影响 分析 淡水 室 变化 去除 水中 弱 离子化 杂质 影响 时 提出 电流 系数 概念 分析 淡水 室 变化 去除 水中 弱 离子化 杂质 影响 淡水 室 中 传输 电流 带电 离子 规律 运动 电流 两 一部分 水中 带电 杂质 离子 迁移 电流 称作 杂质 一部分 水解 迁移 电流 称作 水 离解 电流 水中 带电 杂质 离子 迁移 电流 杂质 水 离解 程度 电流 系数 描述 式 淡水 室 中 水中 杂质 离子 携带 电荷 数 进水 电导率 变化 影响 分析 由式 淡水 室 进水 电导 增加 淡水 室进 水中 离子 浓度 增加 电流 和产 水流量 时则 下降 中 水解 程度 降低 水中 弱 离子化 杂质 离子化 程度 降低 产 水中 电导率 升高 淡水 室 进水 电导率 导致 膜 堆 电阻 降低 影响 程度 效果 淡水 室 电阻 树脂 相 电阻 淡水 室 进水 电导 导致 膜 堆 电阻 降低 增加 水解 程度 相比 淡水 室 进水 电导率 导致 电流 系数 降低 影响 水解 程度 要小图 出水 电导率 淡水 室 进水 电导率 变化趋势 淡水 电导率 随入 水 电导率 变化 预期 情况 相符 进 水流量 变化 影响 分析 同理 公式 当进 水流量 增加 电流 进水 电导率 时会 导致 降低 水解 程度 降低 水中 弱 离子化 杂质 离子化 程度 降低 产 水中 电导 升高 图为 某厂 进 水流量 出水 电导率 变化趋势 进 水流量 波动 平均 单个 模块 中个 时 单个 模块 流量 变化 发现 出水 电导率 进 水流量 变化 之间 关联 运行 模块 数量 随进 水流量 发生变化 流量 时 模块 运行 流量 低于 时 模块 运行 现场 发现 进 水流量 时 淡水 出口 电导率 发生 波动 进 水流量 提升 电导率 恢复正常 现象 符合 理论 分析 电流 变化 影响 分析 进水 电导率 和产 水流量 条件 电流 升高 式 分析 增大 中 水解 程度 增大 利于 靠近 出水 一部分 树脂 处于 再生 状态 水中 弱 离子化 杂质 离子化 提高 水中 杂质 去除 电流 出水 电导率 降低 如表 所示 相关 经验 电流 增大 程度 后产水 电导率 电流 增加 略有 回升 原因 电流 过大而 离子 浓水室 反向 迁移 淡水 室 温度 变化 影响 分析 温度 升高 水 解离 增加 溶液 中 迁移 电流 增加 总 电流 稳定 水中 带电 杂质 离子 迁移 电流 减少 意味着 杂质 离子 迁移 浓水侧 淡水 迁移 至产水侧 导致 淡水 出水 电导率 升高 图是 淡水 出口 电导率 温度 变化趋势 出水 电导率 温度 变化 关联性 温度 变化 导致 电导率 测量 偏差 温度 升高 系统 水质 变差 情况 推断 温度 净化 效率 影响 后续 温度 升高 水质 恶化 时 调 高 电流 方式 尝试 验证 推论 准确性 分析 可知 运行 期间 措施 保证 处于 最佳 工况 降低 进水 温度 夏季 高温 天气 调节 进水 冷却器 冷源 流量 提高 冷却 效率 水质 恶化 时 提高 运行 电流 进 水流量 设计 流量 工况 超 流量 运行 性能 老化 评估 前述 分析 可知 功能 设备 膜 元件 树脂 膜 树脂 性质 时间 延长 性能 将会 下降 老化 评估 性能 下降 老化 电站 关注 工作 原理 运行 影响 因素 分析 运行 过程 中应 定期 监测 参数 用于 分析 设备 性能 下降 老化 产 水压 降 温度 流量 情况 下产 水压 降 增加 性能 下降 电流 电压 电流 处于 低 状态 电压 持续性 性能 下降 情况 电压 超过 时 该膜 元件 性能 下降 产水 电导 温度 流量 进水 电导 情况 下产水 电导 升高 性能 下降 进水 压力 温度 流量 情况 进水 压力 呈现 升高 趋势 性能 下降 产 水流量 温度 流量 情况 下产 水流量 呈现 下降 趋势 性能 下降 出水 水质 水中 硫酸根 出现异常 性能 下降 缓解 策略 技术 核电 情况 经验 技术 维修 运行 领域 风险 分析 技术 审查 查找 薄弱点 薄弱环节 提出 缓解 措施 纠正 减少 故障 影响 缓解 故障 后果 技术 设计 分为 常温 膜 堆 高温 膜 堆 膜 堆 选择 上应 环境 核电厂 蒸汽 发生器 排污 系统 系统 介质 温度 夏季 情况 选择 选择 高温 膜 堆 选择 常温 膜 堆 夏季 高温 条件 介质 温度 超过 最佳 运行 工况 维修 领域 经验 维修 领域 维护 细则 日常 维护 班次 设备 巡检 检查 系统 设备 运行 情况 设备 运行 维护 定期 设备 润滑 系统 应 定期检查 建议 至少 每半年 包括 脚 螺栓 连接处 紧固件 确保 设备 处于 运行 状态 预防性 维护 橡胶垫 片 寿命 年 应 更换 定期 巡检 模块 异常 噪音 冒烟 气味 停机 检查 定期 巡检 接口 漏水 现象 如有 在线 紧固 停机 紧固 定期 巡检 过滤器 压差 异常 定期 清洗 更换 过滤器 定期检查 控制柜 配电柜 元器件 老化 老化 元器件 应 定期 更换 运行 经验 运行 常见故障 故障 原因 预防措施 如表 所示 结语 技术 核电厂 研究 产水 影响 因素 性能 评估所 需 监测 参数 性能 降级 老化 评估 手段 缓解 策略 可为 后续 技术 核电厂 提供 借鉴 扫码 关注