外 回流 污水处理 中 回流 污泥 回流 硝化 液 回流 区分 称 污泥 回流 为外 回流 硝化 液 回流 回流 污泥 回流 指 曝气池 混合液 二次 沉淀池 沉淀 浓缩 污泥 中 回流 曝气池 回流 污泥 回流 污泥 目的 曝气池 悬浮固体 浓度 微生物 浓度 外 回流 比外 回流 污泥 回流 回流 比是 硝化 液 回流 污泥 回流 定义 污泥 回 流量 曝气池 进 水量 比值 回流 水质 水量 变化 时 希望 调整 回流 污水 活性污泥 中 停留 回流 某种 调节 效果 显现 几小时 调节 回流 污水 水质 水量 变化 回流 恒定 污水 处理厂 运行 管理 中 调整 回流 应付 突发 情况 一种 应急 手段 外 回流 调整 方式 污泥 回流 浓度 曝气池 混合液 污泥 浓度 稳定 操作 管理 控制 污泥 回流 思路 三种 回 流量 恒定 剩余 污泥 排放量 恒定 回流 回 流量 调整 二沉池 泥位 调整 方式 避免出现 因二 沉池 泥位 高 污泥 流失 现象 出水 水质 稳定 缺点 回流 污泥 浓度 稳定 污泥 沉降 回流 计算公式 污泥 沉降 测定 比较简单 较强 操作性 缺点 污泥 沉降 性能 较差 污泥 沉降 高时 提高 污泥 回 流量 回流 污泥 浓度 下降 回流 污泥 浓度 混合液 污泥 浓度 调节 回流 计算公式 分析 回流 污泥 曝气 混合液 中 污泥 浓度 烘干 法 时间 较长 指导 运行 不太 现实 回流 校核 方法 污泥 沉降 曲线 特定 污水处理 场 活性污泥 最佳 沉降 调整 污泥 回 流量 污泥 沉池 停留时间 正好 等于 污泥 沉降 浓度 时间 回流 污泥 浓度 回 流量 最小 方法 简单易行 高 回流 污泥 浓度 污泥 沉池 停留时间 最短 此法 反 硝化 脱氮及 磷 工艺 污泥 回流 浓度 计算 生物 系统 中 保持足够 恒定 生物 群体 沉池 中 沉淀 生物 固体 污泥 一部分 返回 曝气池 一部分 沉池 中 排放 掉 返回 曝气池 生物量 系统 污泥 浓度 降解 系统 中 有机 物质 有机物 越 生物量 越大要 想 系统 污泥 浓度 保证 回流 污泥 量 生物 系统 物料 平衡 中有 关系式 式 中 污泥 回流 回流 污泥 浓度 混合液 污泥 浓度 式 想要 预期 值 保证 回流 污泥 浓度 回流 污泥 量 回流 污泥 量 回流 控制 平流 式 辐 流式 二沉池 采用 竖 流式 沉淀池 较大 回流 比会 加大 二沉池 分离 区 紊动 程度 影响 沉淀 过程 回流 污泥 浓度 很大 程度 活性污泥 性质 二沉 池内 污泥 浓缩 条件 活性污泥 浓缩 性能 取决于 浓缩 区 高度 停留时间 影响 浓缩 区 高度 停留时间 因素 固体 负荷 二沉池 进配 水 方式 刮 泥机 种类 性能 污泥 回 流量 沉池 池型 我国 混合液 量筒 中 沉淀 污泥 浓度 代表 混合液 沉池 污泥 浓度 回流 污泥 浓度 回流 污泥 浓度 之间 关系式 中 污泥 沉池 中 停留时间 池深 污泥 层 厚度 因素 系数 取 外 回流 工况 控制 回流 工艺 控制 操作 中 正面 操作 调控 作用 甚 活性污泥 系统故障 时 应急 调控 中 作用 活性污泥 回流 控制 值 回流 活性污泥 混合液 流量 曝气池 进流 污水 废水 流量 之间 控制 高 回流 低 回流 回流 控制 小值 情况 活性污泥 二沉 池内 沉降 压缩性 时 调低 回流 调低 回流 回流 活性污泥 浓度 最终 到达 曝气池 首 端的 总量 进流 废水 处于 高 水量 状态 调低 回流 应对 理由 高负荷 进流 污水 废水 表现 有机 污染物 浓度 高 水量 水量 活性污泥 冲击 很大 导致 活性污泥 沉池 沉降 不佳 现象 进流 污水 废水 情况 提高 活性污泥 回流 势必 导致 污水 废水 曝气池 停留时间 缩短 活性污泥 降解 过量 有机物 需 时间 缩短 降解 效果 活性污泥 不易 衰竭 期 沉降 性不佳 控制 活性污泥 回流 有利于 沉降 沉池 底部 活性污泥 延长 静止 时间 最终 活性污泥 处于 饥饿 状态 回流 曝气池 首端 惊人 吸附 降解 有机物 能力 活性污泥 负荷 控制 得当 尤为 极佳 效果 发挥 活性污泥 最佳 吸附 降解 状态 回流 控制 较大 值 情况 回比 控制 较大 值 有利于 抑制 低 负荷 状态 活性污泥 老化 现象 发生 加快 停留 沉池 中 活性污泥 回流 曝气池 首端 活性污泥 沉池 停留时间 过长 停留时间 过长 缺氧 状态 活性污泥 易 发生 污泥 老化 控制 高 回流 有利于 时间 加大 活性污泥 抗冲击 负荷 能力 特别 发现 污泥 负荷 激增 调整 回流 比以 提高 活性污泥 抗冲击 负荷 能力 原理 提高 回流 短时间 提高 曝气池 首 端的 活性污泥 浓度 依次 应对 高负荷 冲击 加大 回流 比是 曝气池 负荷 冲击 情况 需 稀释 曝气池 混合液 如值 高过 低 曝气池 混合液 影响 时 加大 回流 快速 稀释 曝气池 混合液 降低 值 变化 对系统 影响