戳 蓝字 全球 化工设备 网 关注 冷却塔 利用 空气 同水 接触 间接 冷却水 设备 以水为 循环 冷却剂 系统 中 吸收 热量 排放 大气 中 降低 塔内 温度 制造 冷却水 循环 设备 冷却塔 结构 功能 支架 塔体 外部 支撑 填料 水 空气 提供 换热 面积 冷却 水槽 位于 冷却塔 底部 接收 冷却水 收 水器 回收 空气流 带走 水滴 进风口 冷却塔 空气 入口 百叶窗 平均 进气 气流 保留 塔内 水分 冷却塔 原理 淋水 装置 冷却水 喷出 风机 冷却塔 送风 轴流 风扇 用于 诱导 通风 冷却塔 轴流 离心 风扇 用于 强制 通风 冷却塔 冷却塔 种类 自然通风 冷却塔 自然通风 机械 通风 冷 冷却塔 选型 应 测量 参数 空气 湿球温度 空气 干球温度 冷却塔 进水 温度 冷却塔 出水 温度 排气 温度 泵 电机 运行 参数 水流 速度 空气流速 运行 参数 冷却水 温差 冷幅 效率 冷却塔 容量 补给 水量 冷却 水流量 选型 冷却塔 选型 设计 冷却水 温差 入口 温度 出口 温度 温差 高性能 冷幅 冷却塔 出水 温度 入口 空气 湿球温度 差值 小冷幅 高性能 效率 冷却塔 容量 冷却塔 容量 单位 千卡 小时 冷吨 冷却塔 容量 冷却水 质量 流量 水 比热容 温差 大容量 高性能 补给 水量 计算 蒸发 损失 水量 代表 蒸发 水量 代表 热 负荷 代表 水 蒸发 潜热 代表 入 水 温度 代表 出水 温度 代表 循环 水量 飞溅 损失 水量 冷却塔 飞溅 损失量 冷却塔 设计 型式 风速 因素 情况 下其值 约等于 循环 水量 定期 排放 水量 损失 定期 排放 水量 损失 须视 水质 水中 固体 浓度 因素 约 循环 水量 蒸发 损失 水量 飞溅 损失 水量 定期 排放 水量 损失 冷却塔 用于 空调 时 温度差 设计 冷却塔 所须 补给 水量 约 循环 水量 冷却 水流量 估算 系数 机组 制冷量 水 比热容 供 回水 温差 冷却水 质量 流量 压缩 式 制冷机 组 制冷量 倍 吸收式 制冷机 组 溴化锂 制冷量 倍 选型 例题 一项 一台 机组 工程 冷却塔 水流量 补 水量 补 水量 冷却塔 选型 设计 冷却塔 耗能 因素 答 风机 功率 冷却 水流量 冷却水 补 水量 冷却塔 温度 工况 温度 效率 经济型 好答 冷却塔 进水 温度 情况 有所不同 中央空调 冷凝器 出水 温度 冷却塔 出水 温度 冷却塔 理想 冷却 温度 回水温度 最佳 温度 高于 湿球温度 值 逼近 度 逼近 度越 冷却 效果 越 冷却塔 越 经济 开式 闭式 开式 首期 投入 少 运营 成本 高水 耗电 耗 闭式 设备 适合 干旱 缺水 沙尘暴 频发 地区 恶劣 环境 中 冷却 介质 多水 油类 醇类 淬火 液 盐水 化学 液 多种 介质 介质 损耗 成份 稳定 能耗 低 缺点 闭式 冷却塔 造价 开放式 塔 三倍 素材 源自 互联网 全球 化工设备 网 整理 侵权 请告 化工设备 海洋 公众 微信 网址 电话 客服 投稿 点击 阅读 原文 详细信息 瞬间 即可