鲁西 集团 一号 文 提出 节约能源 第一 能源 理念 强化 用能 单位 主体 责任 节能 诊断 节能 辨识 寻找 节能 改进 机会 单位 积极行动 调动 全员 围绕 节能 创新 现有 原辅料 工艺 运行 条件 辨识 摸索 实验 推动 节能 工作 顺利 实施 效果 氯化钙 事业部 平衡 消耗 园区 单位 副产 稀盐酸 更好 做好 节能 工作 原辅料 消耗 环保 设 施展 气 洗涤液 辩识 制定 石灰粉 溶解 方案 尾气 洗涤 改造 方案 调节 值 辅料 石灰 膏 改为 石灰粉 一级 压滤 钙 液 溶解 石灰粉 改造 效果 节约 水资源 吨 新 池 尾气 洗涤液 辨识 实验 计划 新 池 尾气 洗涤液 改造 两级 水 洗涤 改成 利用 二次 压滤 钙 液 洗涤 节约 水资源 平衡 二次 钙液 洗涤 水 氯 甲烷 事业部 做好 节能 工作 发动 全员 创新 集思广益 一氯甲烷 精馏塔 蒸发器 壳程 压力 低 冷凝 液 自流 冷凝水 槽 沸器 壳程 增加 氮气 充入 阀门 提高 沸器 壳程 压力 冷凝 液 回收 改造 每月 可回收 冷凝水 吨 一系 压缩机 进出口 配置 管道 一系 生产 气相 一氯甲烷 输送 一氯甲烷 装置 改造 投用 效果 小时 节电 己内酰胺 事业部 一期 蒸汽 冷凝液罐 用于 脱水 塔 废水 气体 塔 时 需向 系统 冲入 脱 盐水 控制 蒸汽 压力 蒸汽 浪费 消耗 水资源 事业部 领导班子 成员 想 办法 环己醇 分离 塔 增加 进料 预热器 蒸汽 闪蒸 槽 中 闪蒸 冷凝 液送 环己醇 分离 塔 预热器 小时 节约 蒸汽 吨 创新 创造 效益 鲁西 集团 辨识 优化 生产工艺 运行 条件 加大 装置 间 资源 利用 推动 能量 综合利用 节能 技术改造 新台阶 王峻艳