芯片 封装 设计 中 关键 材料 参数 缺失 领域 关键性 挑战 纳米银 键合 软 钎焊 新一代 互连 技术 大幅提高 封装 可靠性 耐热性 导热性 宽禁带 半导体 高性能 计算 通讯 智能 电网 领域 芯片 散热 苛刻 忽视 纳米银 键合 单一 成分 多孔 特征 焊膏 材料 烧结 工艺 烧结 设备 影响 键合层 微 纳米 孔 尺寸 分布 影响 等效 热导率 纳米 焊膏 厂家 提供 热导率 仅能 参考 解决 关键 材料 参数 缺失 影响 芯片 封装 设计 准确性 清华大学 机械 工程系 刘磊 副教授 团队 人工智能 深度 学习 技术 张 图片 秒钟 预测 芯片 键合层 等效 热导率 芯片 键合层 横截面 切片 微观 组织 图片 快速 准确 预测 烧结 银 等效 热导率 分析 微区 热导率 差异 加速 银 烧结 封装 产品 开发 迭代 图 丨 相关 论文 来源 近日 相关 论文 深度 学习 烧结 银 导热 系数 高精度 高效 预测 为题 发表 清华大学 机械 工程系 博士生 杜成杰 论文 第一 作者 清华大学 机械 工程系 刘磊 副教授 论文 通讯 作者 邹贵生 教授 团队 负责人 图 丨 刘磊 邹贵生 团队 来源 团队 刘磊 技术 改变 研究 范式 传统 研究 方案 建模 测试 研究 方案 易得 数据 机器 学习 最终用户 无需 专业 背景 简单 实用 利用 规律 研究 过程 揭示 机理 散热 芯片 性能 提升 瓶颈 准确 快速 热导率 检测 越来越 体现 芯片 小型化 器件 功率密度 提升 热流 密度 超过 现有 封装 技术 极限 宽禁带 半导体 碳化硅 氮化 镓 兴起 结温 芯片 工作温度 提高 现有 键合 技术 热 界面 材料 高温 可靠 工作 数据中心 平台 高性能 计算中心 节能 系统 级 空间 尺寸 减少 芯片 纳米银 键合层 不规则 纳米 孔洞 孔洞 微观 组织 特征 尺寸 分布 形状 综合 作用 影响 芯片 键合层 热导率 很难 解析 模型 准确 描述 预测 真实 微观 组织 计算 程度 接近 值图 丨 烧结 银 等效 热导率 有限元 模拟 过程 来源 团队 建立 验证 芯片 键合层 真实 微观 组织 有限元 模型 模型 预测 误差 以内 以此 图片 有限元 模型 热导率 链条 想要 精确 测量 芯片 键合层 等效 热导率 无论是 物理 实验 数值 仿真 人力物力 时间 专业知识 刘磊 邹贵生 团队 希望 建立 一种 快速 精确 具 普适性 等效 热导率 方法 操作者 无需 仿真 基础 无需 建模 图片 热导率 预测 有限元 仿真 建立 真实 微观 组织 图片 热导率 海量 数据库 用于 卷积 神经网络 训练 学习 优化 网络结构 预测值 值 吻合 训练 网络 预测 时 涉及 图像 像素 数学 运算 预测 时间 秒钟 以内 方便快捷 研究 人员 无需 建模 无需 测试 装备 快捷 特定 材料 工艺 等效 热导率 加速 封装 设计 迭代 刘磊 利用 技术 图片 热导率 快速 预测 映射 完美 解决 芯片 先进 封装 设计 痛点 图 丨 物理 描述符 图形 来源 研究 机械 材料 电子 学科 交叉 融合 项目 机械 材料 电子 学科 解决 芯片 键合层 等效 热导率 测量 微观 组织 建模 仿真 计算机 视觉 技术 图像 快速 精准 预测 研究 刘磊 邹贵生 团队 系列 研究 一项 相关 研究 中 利用 机器 学习 研究 芯片 纳米银 键合层 微观 组织 热导率 影响 机理 提出 四种 微观 结构 描述符 孔隙率 孔洞 形状 因子 传热 通路 阻热 障碍 建立 描述符 等效 热导率 研究成果 团队 建设 相关 网站 希望 方法 免费 共享 全球 同行 华为 赛意法 大阪 大学 中科大 复旦 国内外 多个 同行 刘磊 说 刘磊 半导体 高度 全球化 协作 领域 开放 合作 共赢 学术界 这方面 表率 引领 作用 未来 刘磊 邹贵生 带领 团队 着力 解决 尺寸 温度 条件 芯片 封装 行业 瓶颈 推动 碳中 时代 中 功率 电子 摩尔 时代 中 集成电路 发展 开发 纳米 连接 新 技术 新工艺 新 装备 突破 超大 尺寸 芯片 键合超 小节 距芯粒 封装 超高热 流 密度 芯片 散热 领域 关键技术 节点 参考资料