点击 蓝字 关注 油媒方 摘要 双碳 背景 利用 钻井 水 注入 地下 利用 地热 加热 再循环 冬季 供暖 节约 锅炉 设备 煤炭 石油 天然气 化石 资源 一次性 投入 多年 利用 地热资源 测算 口井 节约 吨 标准煤 年 减少 空气 粉尘 有害 气体 排放 减少 空气 污染 一件 利国利民 事情 本文 技术 成本 经济性 评价 展开讨论 技术 经济效益 上均 可行 提出 一步 技术 攻关 建议 油田 利用 地热 新能源 资源 提供 参考 技术 原理 钻成 一口 型 井 一口 直井 一口 水平井 连通 取暖 循环水 灌入 井 注入 地层 利用 地层 高温 加热 水在 抽出 井 用于 居民 冬季 取暖 技术 原理 如图所示 图 利用 地热 冬季 取暖 原理 工艺技术 利用 地热资源 取热 供暖 循环水 注入 地层 并采 通道 地下 连通 方案 直井 水平井 连通 法即 型 水平井 又称 远程 连通 井由 一口 水平井 一口 直井 两井 相距 几百米 先 钻 直井 水平 井沿 地热 储层 钻进 直井 远端 连通 利用 直井 后期 采热 供暖 如图所示 图型 水平井 法 单井 内外 循环 换热 法 单井 内外 循环 换热 方案 油 水井 反 洗井 过程 封闭 井筒 中下入 内管 利用 外 注入 管内 返出 单井 内部 流体 循环 如图所示 技术 方案 热传导 方式 地层 换热 以取 热 取水 形式 开发 地热能 技术 单井 内外 循环 换热 法 全封闭 运行 只取 热 取水 不易 腐蚀 结垢 受 地域 占地面积 回灌 成本低 优势 井筒 中返 过程 中 注入 热交换 降低 返 出水 温度 经济效益 计算 模型 算例 地热 供暖 经济性 评价 技术 可行性 关键因素 根据地 热 供暖 事业 经济性 分析 基本要素 建立 地热 供暖 经济性 评价 计算 模型 每口井 供暖 户数 公式 式 中 一口 井可 供暖 户数 户 供热 井 循环 排量 每平米 供热 需 热水 排量 平均 每户 面积 算例 冬季 取暖 计算 换算 吨 地热井 井眼 直径 循环 排量 计算 循环 压耗 带入 井 户 供暖 经济性 计算公式 式 中 效益 元 每户 取暖费 元户 年 数年 钻井 费 循环泵 费元 贷款 利息 循环泵 维护 使用费 元年 算例 每户 取暖费 元 一口 井供户 取暖 钻井 费 万元 循环泵 费 万元 维护 运行 费 万元 钻井 费及 循环泵 贷款 利息 代入 公式 计算结果 年 即可 收回 成本 效益 万元 常规 烧煤 锅炉 供热 经济性 调研 烧煤 供热 煤 成本 占 一半左右 锅炉 费 人工费 维护费 锅炉 占地费 建筑 费 地热 钻井 省去 费用 增加 一次性 钻井 费 大功率 循环泵 费用 长期 节省 环境效益 每户 平均 取暖 平均 需 燃煤 吨 口井算例 节约 吨 标准煤 年 减少 空气 粉尘 有害 气体 排放 四下 步 建议 利用 先进设备 高精度 地温 测量 研究 细化 区域 地质 地温 特征 地下 储热 层位 型 对接 井 施工 层位 建议 地热 高阻 热固 井水 泥浆 体系 新型 高 导热 井水 泥浆 体系 隔热 钻管 技术 攻关 研究 积极探索 地热 超短 半径 双 水平 型井 技术 研究 建议 地质 钻井 数值 模拟 智能 控制 关键技术 综合 集成 直井 水平井 连通 直井 水平井 连通 难度 引进 研发 磁 定位 技术 远距离 穿针 控制技术 地热井 定向钻井 技术 挑战 解决 钻速 低 井眼 轨迹 控制 难度 地热井 测斜 工具 方法 耐高温 马达 一系列 技术难题 结论 技术 钻进 井眼 循环水 注入 地下 利用 地热 加热 循环 用于 北方 冬季 取暖 技术 经济 可行 技术 解决 北方 冬季 燃烧 化石 燃料 环境污染问题 节约 燃料 减少 二氧化碳 排放 油田 新能源 发展趋势 响应 国家 碳达峰 碳 中 战略目标 建议 积极开展 油田 地热 钻井 技术 研究 本文 作者 田玉栋 齐悦 张仟 耿晓光 杨永祥 刘洋 文章 来源 石油 化工设备 由油 媒方 整理 发布 内容 做 商用 用于 技术 交流 侵权 请 小编 业内 朋友 投稿 交流 传播 油气 创新 知识 石油 钻井 自动化 关键技术 智能 勘测 技术 拟 存储技术 自动 调控 技术 事故 自动 预警 技术 随钻 地震 技术 地质 导向 钻井 技术 咖 云集 干货 满满 这场 盛会 别错过 国外 测井技术 发展 现状 趋势 斯伦贝谢 哈里 伯顿 贝克 休斯 公司 开放 地下 数据 空间 部署 云端 数字 共享 平台 业内 朋友 入群 交流 传播 油气 创新 知识 扫描 下方 二维码 小编 邀 入群