中国 石油网 消息 记者 王珊珊 吉林 油田 效益 中心 充分发挥 松南 老区 压舱 石 作用 切实 压减 无效 低效 投资 找到 规模 效益 平衡点 夯实 稳产 基础 持续 发展 根基 前 两个 月 做好 控 投降 基础 吉林 油田 原油 产量 同比 增长 吉林 油田 资源 条件 差 呈现 渗透率 低 丰度 低 单井 产量 低等 吉林 油田 立足 松南 老区 资源 经济效益 中心 挖掘 提质 增效 潜力 靠实 重点 指标 保障 措施 践行 低成本 发展 战略 效益 建产 钱 花 刀刃 投资 创效 建成 下降 不建 效益 达标 不建 三不建 原则 持续 创新 升级 平台 建产 模式 配套技术 优化 效益 建产 类型 结构 超低 渗透 油藏 采用 整体 压裂 提高 产能 平台 开发方式 建产 提效 力争 新 突破 打造 效益 建产 标志性 工程 提高 方案 质量 创新 管理模式 强化 控 投降 单井 提产 成本 降低 推进 平台 集约化 建产 平台 井 覆盖率 井数 增加 站间 总数 不增 原则 设计 新 老井 间 站场 统筹 优化 推广 一体化 橇 装 设备 全面推广 绿电 低成本 物 联网 降低 后期 运行 成本 稳抓 注水 调控 走稳 低成本 开发 路 精细 注水 调控 吉林 油田 控制 成本 经济 技术 油藏 二次开发 含水 吉林 油田 注水 全过程 低成本 运行 目标 注水 措施 研究 补打 水井 停注井 恢复 转注 补孔 多种手段 进一步 完善 井网 精细 优化 单井 注水 方案 老井 含水 上升率 控制 水驱 效果 持续 改善 精细 研究 分注 方案 立足 单砂体 分层 基础 吉林 油田 减少 无效 水 注水 挖潜 预见性 调控 原则 精细 研究 注水 方案 注水 方案 到位 高效 层 提到 位 低效 层控 到位 无效 层停 到位 提升 注水 质量 优化 完善 注水周期 技术人员 利用 压力 传导 时间 示踪剂 监测 灵活 注水周期 注采 平衡 原理 注入 倍数 注 水量 调整 完善 注水 适应性 进一步 增强 精细 落实 注水 方案 建立 承包 机制 注水 管理 平台 建立 注水 规章制度 地质 工程 一体化 提高 方案 落实 水平 井 时间 平均 天 缩短 天